Max9288 register initial

0x00, 0x80;

0x01, 0x90;

0x02, 0x1F;

0x04, 0x07;

0x05, 0x29;

0x06, 0x0F

0x08, 0x20;

0x09, 0x00;

0x0C, 0x00;

0x0D, 0x00;

0x0E, 0x00;

0x11, 0x22;

0x12, 0x00;

0x14, 0x00;

0x15, 0x90;

0x16, 0x5A;

0x18, 0x00

0x19, 0x00;

0x1A, 0x00;

0x1C, 0XB6;

0x1D, 0x80;

0x1E, 0x2A;

0x1F, 0x03;

0x60, 0x10;

0x61, 0x00

0x62, 0x00;

0x63, 0x00;

0x64, 0X00;

0x65, 0x17;

0x66, 0xE4;

0x76, 0x0B;

0x78, 0xFF;

0x79, 0x00;

0x7B, 0x00;

0x7C, 0x00;

0x7D, 0x00;

0x7E, 0x00;

0x7F, 0x00;